|  |  |
| --- | --- |
|  1.Арт. Оборудования из базы 1С, и номер с заводской таблички (если есть), или вновь созданный. |  00090019673 Термопресс для двух кружек, ST-210 |
| 2.Крепление оборудования к поддону, внешний вид упаковки. | В коробке |
| 3.Внешний вид оборудования: съемных ограждений, дисплеев, блоков и механизмов управления, внешних разъемов питания и кабелей | Следы эксп. царапины.  |
| 4.Комплектация оборудования: дополнительные механизмы, материалы, метизы, шланги. | Термопресс, кабель питания, в комплекте 2 НЭ для стандартной кружки |
| 5.Визуальный осмотр внутреннего устройства оборудования на предмет дефектов и повреждений систем электрики, механики (пневматики и гидравлики). | Без дефектов  |
| 6.Проведение технологического цикла, для проверки правильного функционирования всех систем. (если возможно учитывая конструкцию и принцип действия) | Цикл выполняется полностью. Левый НЭ имеет погрешность 15℃. в меньшую сторону. В скором времени может потребоваться замена НЭ и/или контроллера. |
| 7.Осмотр внутреннего устройства оборудования во время его работы, на предмет не видимых в состоянии покоя повреждений, неисправностей. | - |
| 8.Произведенные операции по устранению неисправностей. | - |
| 9.Дата проверки | 09.03.2023 |
| 10.ФИО инженера | Мешков С.Ю. |

